	附件四-
臺中縣都市計畫甲種乙種工業區申請設置一般商業設施之使用條件及有關管理維護事項規定


	一、臺中縣政府 (以下簡稱本府) 為受理都市計畫法臺灣省施行細則 (以下簡稱本細則) 第十八條第二項第四款規定「一般商業設施」之申請設置案，依本細則第十八條第三項規定訂定本規定；本規定未規定者，適用其他法令之規定；有更嚴格之法令規定者，從其規定辦理。

	二、申請基地均應自建築線起至少退縮四公尺牆面線建築且不得興建圍牆。
    惟於本要點修正公告實施之日前，屬於已領有使用執照之建築物所在申請基地，其已依法建築之建築物，（一）建築物已依法設置騎樓而無法退縮牆面線部分，得免受前項規定之限制。（二）申請基地之建蔽率已超過百分之六十時，得不受附件三（設置一般商業設施申請案件核准條件表）內「使用條件」所列建蔽率之限制。

	三、新建（或既有）建物依本細則第十八條第二項第四款規定申請設置一般商業設施，其使用面積未達一千五百平方公尺者，其區位、面積、設置內容及公共設施應符合下列條件：
（一）基地應臨接寬度八公尺(含)以上之已開闢計畫道路或 (計畫道路至基地之範圍內)全長供實際通行之寬度皆達八公尺以上之現有巷道，另連續臨接長度需在十二公尺以上且不得低於基地周長六分之一。

（二）應沿其主要道路面前留設不小於總申請基地面積百分之八的空地植栽綠化 (前開退縮部份得併入此綠化空地計算) ，並應自行興闢為公園綠地、人行廣場或兒童遊憩設施供公眾使用及維護管理 (於建築執照、使用執照內加註) ，其產權仍屬原所有權人，並得作為法定空地使用。
(三)申請使用範圍之停車空間應比照「建築技術規則」商業使用標準一．五倍
    設置，可不計入容積，惟不再給予獎勵容積。
(四)應自申請基地地界線起退縮二公尺以上隔離帶，以避免影響毗鄰建物及分
    區之使用。

 (五)應於申請基地內規劃不小於二十五公尺之車輛等候平面空間(等候)，且得
     利用上開第（二）款留設之綠化空地設置。

  (六)應就設置後衍生之交通需求(含交通量與停車需求)進行交通衝擊分析(含
      改善計畫)；另所為之交通衝擊分析應經交通相關專業技師簽證認可，並
      送交本府交通旅遊處審核。
四、新建（或既有）建物依本細則第十八條第二項第四款規定申請設置一般商

    業設施，其使用面積達一千五百平方公尺以上者，應就其區位、面積、建築

    物配置內容、公共設施配置、基地與周邊道路鄰接關係、交通動線規劃情形、

    停車空間比率及配置、與毗鄰基地間隔離綠帶之配置情形、植栽綠化比率及

    設計內容、及後續衍生之交通需求(含交通量與停車需求)進行交通衝擊分析
    （須經交通相關專業技師簽證認可）等項，提出計畫說明書，提請臺中縣都

    市設計審議委員會審查同意後始得准予使用。

五、為維護社會公平原則，上開申請案於本府發給核准使用證明書前，應捐獻代
    金予本府。

    前項捐獻代金之計算方式，以申請基地總面積百分之十土地面積乘以核准當
    年度平均公告土地現值加四成所得之總金額為之；另該計算結果應經現仍依
    法開 (執) 業之建築師簽證，再送本府主辦單位審辦。
六、依本規定核准之一般商業設施使用案，關於允許使用細目應依附件三之許可

    使用細目類別審查辦理。
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