
臺中市政府建設局辦理道路挖掘審查及接管原則修正總說明
    臺中市政府建設局於一百零七年三月二十一日以中市建道字第一Ｏ七ＯＯ一一九八九號函修正臺中市政府建設局辦理道路挖掘審查及接管原則，施行後，配合臺中市政府建設局自一百零七年度組織修編，以及訂正引據條文，修正本原則，修正重點如下：
一、配合組織修編，爰將名稱修正為「臺中市政府建設局及所屬機關辦理道路挖掘審查及接管原則」。
二、配合組織修編，明訂執行機關以及酌作文字修正。(修正規定第一點、第二點、第三點、第六點、第七點、第九點)

三、配合自治條例修正，修正引據法條。(修正規定第八點)
臺中市政府建設局辦理道路挖掘審查及接管原則修正對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說明

	臺中市政府建設局及所屬機關辦理道路挖掘審查及接管原則
	臺中市政府建設局辦理道路挖掘審查及接管原則
	配合組織修編，修正本原則名稱。

	修正規定
	現行規定
	說明

	一、臺中市政府建設局(以下簡稱本局)為全面強化道路挖補巡檢接管及計畫書圖資審查等，特訂定本原則。
	一、臺中市政府建設局為全面強化道路挖補巡檢接管及計畫書圖資審查等，特訂定本原則。
	酌作文字修正。

	二、本原則所稱之主管機關為本局，執行機關為本局所屬機關或依法委託之機關。
	二、本要點所稱之主管機關指臺中市政府建設局及所屬機關或依法委託之機關。
	一、勘誤及酌修用詞。
二、配合組織修編，酌作文字修正。

	三、申請道路挖掘，如屬一般性挖掘案件領有建造執照者，執行機關得先行整合協調所需道路聯合挖掘申請案，經審核通過後統一核發挖掘道路許可。
	三、申請道路挖掘，如屬一般性挖掘案件領有建造執照者，主管機關將先行整合協調所需道路聯合挖掘申請案，經審核通過後統一核發挖掘道路許可。
	一、配合組織修編，酌作文字修正。
二、酌作文字修正。

	四、道路挖掘申請所需檢附之申請文件須自臺中市道路挖掘管理資訊系統項下下載。
	四、道路挖掘申請所需檢附之申請文件須自臺中市道路挖掘管理資訊系統項下下載。
	本點未修正。

	五、未涉及道路管線挖掘或路面銑刨加鋪之人手孔提升或降埋案件，核准天數原則如下：

(一)人手孔數量一至三顆者為六天。

(二)人手孔數量四至六顆者為十二天。

(三)人手孔數量七至九顆者為十八天。

(四)人手孔數量超過十顆以上者為一個月。
	五、未涉及道路管線挖掘或路面銑刨加鋪之人手孔提升或降埋案件，核准天數原則如下：

(一)人手孔數量一至三顆者為六天。

(二)人手孔數量四至六顆者為十二天。

(三)人手孔數量七至九顆者為十八天。

(四)人手孔數量超過十顆以上者為一個月。
	本點未修正。

	六、人手孔提升位置涉及路平禁挖未滿三年之路段，經執行機關核准提升穿纜後，後續應辦理人手孔降埋，並維持路面平整。
	六、人手孔提升位置涉及路平禁挖未滿三年之路段，經主管機關核准提升穿纜後，後續應辦理人手孔降埋，並維持路面平整。
	配合組織修編，酌作文字修正。

	七、道路挖掘位於人行道或其他附屬設施範圍者，應依原有結構及鋪面原材質整磚方式修復方正平順；如原材質已停產或無法取得，須於申請時提出並與執行機關研商復舊方式，且經執行機關核准者，得以他材質替代。
	七、道路挖掘位於人行道或其他附屬設施範圍者，應依原有結構及鋪面原材質整磚方式修復方正平順；如原材質已停產或無法取得，須於申請時提出並與主管機關研商復舊方式，且經主管機關核准者，得以他材質替代。
	配合組織修編，酌作文字修正。

	八、臺中市道路挖掘管理自治條例第二十六條規定之申請書及竣工報告書須自臺中市道路挖掘管理資訊系統項下下載。
	八、臺中市道路挖掘管理自治條例第二十七條規定之申請書及竣工報告書須自臺中市道路挖掘管理資訊系統項下下載。
	配合自治條例修正，修正引據法條。

	九、竣工結案會同抽查驗依臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點辦理，經執行機關會驗符合規定者，即行接管。
	九、竣工結案會同抽查驗依臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點辦理，經主管機關會驗符合規定者，即行接管。
	配合組織修編，酌作文字修正。


臺中市政府建設局及所屬機關辦理道路挖掘審查及接管原則
中華民國106年4月28日中市建線字第1060051611號函訂定
中華民國107年3月21日中市建道字第1070011989號函修正
中華民國108年7月30日中市建道字第1080033310號函修正
1、 臺中市政府建設局(以下簡稱本局)為全面強化道路挖補巡檢接管及計畫書圖資審查等，特訂定本原則。
2、 本原則所稱之主管機關為本局，執行機關為本局所屬機關或依法委託之機關。
3、 申請道路挖掘，如屬一般性挖掘案件領有建造執照者，執行機關得先行整合協調所需道路聯合挖掘申請案，經審核通過後統一核發挖掘道路許可。
4、 道路挖掘申請所需檢附之申請文件須自臺中市道路挖掘管理資訊系統項下下載。
    計畫性挖掘應詳列分期分階段施工計畫及確認後續路面修復期程。
5、 未涉及道路管線挖掘或路面銑刨加鋪之人手孔提升或降埋案件，核准天數原則如下：
(1) 人手孔數量一至三顆者為六天。
(2) 人手孔數量四至六顆者為十二天。
(3) 人手孔數量七至九顆者為十八天。
(4) 人手孔數量超過十顆以上者為一個月。
6、 人手孔提升位置涉及路平禁挖未滿三年之路段，經執行機關核准提升穿纜後，後續應辦理人手孔降埋，並維持路面平整。
7、 道路挖掘位於人行道或其他附屬設施範圍者，應依原有結構及鋪面原材質整磚方式修復方正平順；如原材質已停產或無法取得，須於申請時提出並與執行機關研商復舊方式，且經執行機關核准者，得以他材質替代。
8、 臺中市道路挖掘管理自治條例第二十六條規定之申請書及竣工報告書須自臺中市道路挖掘管理資訊系統項下下載。
9、 竣工結案會同抽查驗依臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點辦理，經執行機關會驗符合規定者，即行接管。

