 (依據臺中市公園及行道樹管理自治條例§20)

	臺中市政府建設局及所屬機關修剪計畫書
  申請日期：     年     月    日

	□定期修剪           □不定期修剪           □查報修剪           □申請修剪

	申請人(單位)
	
	電話
	
	E-mail
	

	申請修剪地點
	    區     路     段    巷   弄    號
(街廓自          路~        路口)
	修剪標的
	修剪樹種:           樹

	
	
	
	修剪數量:           株

	案件來源
	□一般修剪

	
	□查報申請修剪
	□市/局長信箱  □1999案件  □區里查報  □議員____________

	
	
	□里長_____________  □學校_____________  □巡查員查報

	
	
	□民眾電話、傳真、書函通報  □其他_______________________

	現況說明
	□下垂枝：
□人行道枝下淨空高度2.5M下垂枝
□車道枝下淨空高度4.6M下垂枝
□遮住家戶
□病蟲害防治
□防颱(減災)
□遮住交通號(標)誌、路燈或車行視線
□特殊需求，如台灣欒樹、掌葉蘋婆、美人樹及木棉等於花期後進行花（果）穗之修剪
□其他                                
	執行單位
	□維護廠商
□開口契約廠商
□外勤工班
□其他                 

	
	
	預估修剪工作天數
	              日

	修剪目的
	□樹型調整：為達到防風、防火、遮蔽、景觀等機能的樹形調整修剪 

□腐朽及結構不安全枝條、夾皮夾角枝幹
□防颱修剪
□遮住交通號(標)誌、路燈或車行視線
□遮住家戶
□構成健康樹形：徒長枝、內向枝、密生枝等
□促進或避免過份開花結實的生理調節修剪  

□蒸散調節修剪：移植樹木時進行小規模修剪以減低蒸散量，避免樹木枯萎 

□病蟲害防治：去除病源或減少病源量
□減少花或果實、種子造成嫌惡，如木棉、掌葉蘋婆等 
□抑制樹木大小，以免樹木的根系入侵下水道或建築等設施物等。
□其它 ：                                                     

	修剪類別
	□局部疏剪 □下垂枝修剪 □整型修剪 □高空修剪-(□主枝修剪 □側枝修剪)

	修剪強度
	□三級 (輕度)修剪 □二級(中度)修剪 □一級(重度)修剪

	修剪示意

□矮剪
□短剪
□疏剪
□主枝修剪
□側枝修剪
	現況照片之修剪示意(本欄位請申請人依現況增加)

	
	

	勞工安全與
施作工具
	□安全帽、反光背心     □設置安全圍籬     □設置絕緣護圍（電氣設備旁）
□交通管制             □梯子(合梯、移動梯等)：2公尺以上不可使用
□高空修剪車（含安全帶等防墜護具）     □施工架或工作台（含安全帶等防墜護具）     □鏈鋸     □高枝剪     □其他：                                　　　　　

	修剪時期
	          月
	注意：2月～4月修剪內容可包含矮剪、短剪、疏剪等修剪強度高者。5月～8月針對危險枝條、枯枝、腐朽枝、過長枝條等修剪強度低者。常綠樹宜於春季萌芽前修剪，落葉樹宜於休眠期修剪。

	以下由機關填寫

	評估建議
(業務單位填寫)
	一、□許可修剪。
二、□不許可修剪，原因：
      □未達修剪標準。
      □申請修剪尺度，已達損害植栽之虞。
      □非屬臺中市政府建設局權管之樹木。
承辦人        股長         正工程司          科(隊)長         機關首長

	列管編號
	審核日期
	修剪完成日期
	結案日期

	
	
	
	

	審核結果
	□許可修剪              □不許可修剪              □專案簽辦

  □需派員監看

    □巡查員

    □委外監看


附件一








