[bookmark: _GoBack]臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點修正總說明
「臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」於一百零三年十二月十一日以府授水污工字第一○三○二五一六八九號函訂定。茲為提升臺中市污水下水道用戶接管率及市民生活環境品質，並節省下水道建設成本，爰擬具「臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」修正，共計六點，其修正重點如下：
1、 增訂用戶接管後巷施作空間最小高度。（修正規定第二點）
2、 修正符合後巷有違建致施作空間不足，須強制拆除情形及專案執行原則。（修正規定第五點）
3、 修正用戶接管遭遇違建且施作空間不足時，用戶未改善執行強制拆除流程及附表。（修正規定第六點）
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臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點修正對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說　　明

	臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點
	臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點
	名稱未修正。

	修正規定
	現行規定
	說　明

	1、 臺中市政府（以下簡稱本府）為執行污水下水道用戶接管工程（以下簡稱接管工程），排除後巷因違章建築（以下簡稱違建）致施作空間不足情形，特訂定本要點。
	1、 臺中市政府為執行污水下水道用戶接管工程，並解決因後巷違章建築導致施作空間不足無法進行接管，特訂定本要點。
	部分文字修正。


	2、 接管工程所需後巷最小施作空間如下：
(1) 後巷為單側排水者：
寬度至少七十五公分，高度至少一層樓，且自原有地面線以下深度至少一百五十公分。
(2) 後巷為雙側排水者：
寬度至少一百五十公分，高度至少一層樓，且自原有地面線以下深度至少一百五十公分。
	2、 用戶接管後巷最小施作空間如下：
(一)單側排水者：寬度至
    少七十五公分，且自
    原有地面線以下深度
    至少一百五十公分。
(二)雙側排水者：寬度至
    少一百五十公分，且
    自原有地面線以下深
    度至少一百五十公分
    。

	1、 增訂用戶接管工程所需後巷最小施作空間之高度至少一層樓。
2、 部份文字修正。

	3、 臺中市政府水利局（以下簡稱水利局）於後巷施作接管工程前，應召開施工說明會。
	三、用戶接管工程於後巷施作
前，由本府水利局邀請住戶召開施工說明會，施工範圍由用戶自行興闢留設後巷最小施作空間。
	1、 用戶自行興闢留設空間併入第四點。
2、 部分文字修正。

	4、 用戶應自行興闢留設後巷最小施作空間，並應負責相關修復工程。
	4、 自行興闢留設用戶施工範圍之修復工程，由用戶自行負責。
	1、 併入用戶自行興闢留設空間。
2、 部分文字修正。

	5、 接管工程因後巷有違建且符合下列情形之一者，應執行違建拆除作業：
（1） [bookmark: _Hlk17258226]用戶已逾越期限，仍未依第四點規定自行興闢留設後巷最小施作空間。
（2） 經水利局個案勸導後，用戶仍未依前點規定自行興闢留設後巷最小施作空間，致無法埋設管線，影響周邊用戶接管權利。
[bookmark: _Hlk17258266]前項違建拆除作業，應由水利局依臺中市違章建築執行原則相關規定，專案簽報本府核定後，移請臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）配合接管工程期程併同辦理。
	5、 施工範圍內有下列情事之一者，由本府水利局專案簽請市長核定後，請本府都市發展局配合本府水利局處理違章建築物拆除作業：
(一)經本府水利局召開說
    明會及個案勸導訪談
    後，仍不願配合自行
    興闢留設最小施作空
    間，致影響周邊用戶
    接管權利或致管線無
    法埋設。
(二)由用戶自行興闢留設
    後巷最小施作空間，
    逾越期限仍未自行興
    闢留設後巷最小施作
    空間者。
	1、 接管工程因後巷有違建，且符合本點第一項所列情形者，應執行違建拆除作業。
2、 本點第一項第二款所稱逾越期限為用戶承諾自行興闢留設後巷最小施作空間時限。
3、 有關違建拆除作業，應由水利局依臺中市違章建築執行原則第五點及第六點規定，專案簽報本府核定後，移請都發局配合接管工程期程辦理拆除作業，爰刪除第一項本文相關規定，新增第二項規定。

	6、 [bookmark: _Hlk17258281]前點違建拆除作業權責分工如下（如附表）：
（1） [bookmark: _Hlk18958928][bookmark: _Hlk17258295]水利局調閱建築物地籍圖、使用執照圖及使用分區圖，並會同臺中市各區公所辦理現場會勘作業。
（2） [bookmark: _Hlk18958961]都發局依相關法令辦理違建之認定及拆除作業。
（3） [bookmark: _Hlk18958978]臺中市政府警察局於執行違建拆除作業時，協助維持現場秩序。
（4） [bookmark: _Hlk18958992]水利局應將拆除作業所需機具及人力費用，納入用戶接管工程經費中併同編列。
[bookmark: _Hlk18959007]前點拆除作業處理流程如附表。
	6、 用戶接管工程施工空間內違章建築物之處理流程如下：
(一)由本府水利局調閱與
    套繪建物地籍圖、使
    用執照圖、使用分區
    圖，並會同本府都發
    局及各區公所現場會
    勘。
(二)違章建築物之認定由
    本府都局依相關法令
    程序規定辦理。
(三)違章建築拆除之現場
    秩序維持由本府警察
    局協助，拆除機具及
    拆除人力由本府水利
    局於工程經費中納編
    拆除工項。
	1、 本點第一項旨在規範違建拆除作業各機關權責分工，爰配合法制作業體例酌予修正文字。
2、 有關違建拆除作業處理流程及其附表移列至第二項另予規範。






附表(修正前)
	作業
階段
	作業流程
	步驟說明
	主辦
機關
	配合
單位

	宣導、通知及改善階段
	1.
前置調查
	1.1 本府水利局辦理施工前說明會並依據法令、施工原則及後續處理流程向民眾宣導自拆。本府都發局配合派員說明違章建築物拆除規定。
1.2 本府水利局調查施作空間不足住戶名單並製作「後巷施作空間不足調查清冊」。
1.3 依「後巷施作空間不足調查清冊」向本府都發局調閱 (地籍圖、使用執照圖、使用分區圖)圖資與套繪，並比對相關建物資料後，建立「違章建築妨礙下水道工程施作之住戶清冊」。
	水利局
	都市發展局
各區公所

	
	2.
會勘認定及通知住戶自行改善

	2.1 本府水利局會同當地里長及住戶會勘認定違章建築物，並告知住戶自行改善期限與不改善之後續處理流程，同時逐戶製成會勘紀錄。
	水利局
	里長

	
	
	2.2 對於拒絕會勘或連續三次會勘均不在家之住戶，本府水利局應逐戶(次)於其門口張貼改善通知單，並拍照製成會勘紀錄。
	水利局
	里長

	
	
	2.3本府水利局應將通知自行改善之住戶彙整成「妨礙下水道施作之違章建築物住戶自行改善或拆除列管清冊」。
	水利局
	

	違章建築查報拆除階段
	3.
專案簽核、查報
	3.1 針對「妨礙下水道施作之違章建築物住戶自行改善或拆除列管清冊」中於自行改善期限屆滿仍未完成改善或不改善之住戶，本府水利局應造冊專案簽請市長同意後，請本府都市發展局配合本府水利局處理違章建築物拆除作業。
	水利局
	都市發展局

	
	
	3.2本府都發局於收到專案拆除違章建築物案後30日內，應完成查報並開立「違建拆除通知書」送達建物所有人、使用人或管理人。
	都市發展局
	水利局

	施工拆除階段
	4
執行拆除
	4.1本府都市發展局應於收到專案拆除違章建築物案後60日內，配合本府水利局執行強制拆除作業。
	水利局
	都市發展局

	
	
	4.2本府水利局確認施工空間無誤後立即進場施作。
	水利局
	





附表(修正後)
	[bookmark: _Hlk17258549]作業
階段
	作業流程
	步驟說明
	主辦
單位
	配合
單位

	[bookmark: _Hlk10870503]宣導溝通階段
	1.
[bookmark: _Hlk10870516]設計及前置調查
	1.1 水利局於接管工程設計階段召開用戶接管說明會，說明接管範圍及預計期程。
1.2 接管工程發包後，水利局應辦理施工說明會，並依據法令、施工原則及後續處理流程向用戶宣導。
1.3 [bookmark: _Hlk10870621]水利局調查用戶排水方向，並製作「後巷施作空間不足調查清冊」。
	水利局
	

	
	2.
會勘認定及通知用戶自行改善

	2.1 水利局依「後巷施作空間不足調查清冊」向都發局調閱地籍圖、使用執照圖及使用分區圖等資料。
2.2 [bookmark: _Hlk10870756]水利局、臺中市各區公所（以下簡稱區公所）會同用戶辦理淨空確認說明會或淨空確認現場會勘，告知用戶自行興設留闢最小施作空間、指定期限及後續處理流程，並製作紀錄，倘配合自行改善者須填寫切結書。
2.3 [bookmark: _Hlk10870774]都發局配合派員說明違建查報及拆除相關規定。
	水利局
	都發局
區公所

	
	
	2.4 [bookmark: _Hlk10870847]未出席淨空確認說明會或淨空確認現場會勘之用戶，水利局應依法送達改善通知書。
	水利局
	

	[bookmark: _Hlk10870891]違建查報、通知及公告階段
	3.
[bookmark: _Hlk10870947]違建查報及通知

	[bookmark: _Hlk10870965]3.1 「後巷施作空間不足調查清冊」所載之用戶如逾指定期限或經個案勸導後，仍未自行興設留闢最小施作空間之用戶，由區公所進行違建查報。
3.2 經都發局認定屬違建者，應寄發違建認定通知書，並限期改善。
	水利局
	都發局
區公所

	
	4.
專案簽核及公告強制拆除
	[bookmark: _Hlk10871030]4.1水利局應就認定違建且未依限改善之用戶造冊，並專案簽請本府核定後，移請都發局執行違建拆除作業。
[bookmark: _Hlk10871095]4.2都發局應依專案所列拆除清冊，公告強制拆除期限。
	水利局
	都發局

	[bookmark: _Hlk10871116]強制拆除階段
	5.
執行拆除
	[bookmark: _Hlk10871135]5.1水利局於拆除期限前通知各相關機關及用戶，並於公告拆除日由都發局執行拆除作業。
	水利局
	都發局

	
	
	[bookmark: _Hlk10871141]5.2水利局確認接管工程已符合所需後巷最小施作空間後，應即進場施作。
	水利局
	



