[bookmark: _GoBack]臺中市道路管理自治條例部分條文修正草案總說明
    臺中市為維護道路完整及市容觀瞻，保障人車交通安全，於一百零一年十二月二十二日公布臺中市道路管理自治條例，後再於一百零四年三月五日及一百零五年九月二十六日修正，現行全文共三十八條；茲因建設局組織修編，並自一百零七年度生效，為符合實際執行，擬增列權限委任或委辦之規定，且因應業務需求，酌作部分條文修正，本次修正重點如下：
一、因應建設局所屬二級機關成立，為利二級機關執行業務，增列權限委任之規定；並為符實際業務需要，增列委辦山地原住民區公所之規定。（修正條文第三條）
二、臺中市寬頻管道管理辦法已在臺中市寬頻管道管理自治條例制定後廢止，刪除訂定前開辦法之依據。（修正條文第十二條）
三、依據臺中市議會一Ｏ八年五月三十日業務質詢及一Ｏ八年六月六日總質詢事項辦理，於自治條例增訂人孔蓋防滑規定。（修正條文第十六條）
四、道路範圍內設置設施時，增訂涉及「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」辦理之申請規定。（修正條文第二十六條）
五、參依「市區道路及附屬工程設計標準」增訂公共設施設置於人行道之規定，以提升道路品質，推動友善的人行無障礙環境。（修正條文第二十九條）
六、增訂公共設施使用道路不得破壞或妨礙行道樹之規定，健全樹木成長，以保障民眾生命財產安全。（修正條文第二十九條之一）
七、酌作文字修正或調整，以符實需。（修正條文第三條、第七條、第七條之一、第八條、第九條、第十一條、第二十條、第三十條、第三十一條、第三十二條及第三十五條）
八、酌作條次調整。（修正條文第三十五條之一及二）
臺中市道路管理自治條例部分條文修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第三條　本自治條例之主管機關為臺中市政府（以下簡稱本府），執行       機關及其權責劃分如下：
一、臺中市政府建設局（以下簡稱建設局）：
(一)道路之修築、改善及養護。
(二)道路之管理。
(三)共同管道、寬頻管道之設置、使用管理及維護。
(四)公共設施或建築使用道路之管理。
二、臺中市政府交通局（以下簡稱交通局）：
(一)道路標誌、標線、號誌及相關交通管制防護設施之設置、協調及管理維護。
(二)考核交通維持計畫之執行。
(三)公車、計程車招呼站之設置、調整與協調。
(四)申請道路辦理活動及施工之許可。
(五)公有停車場之管理。
(六)建築物施工使用道路逾二公尺之核准。
三、臺中市政府都市發展局：
(一)建築物施工使用道路未逾二公尺之核准。
(二)都市計畫區內現有巷道之認定、改道及廢止。
四、臺中市政府環境保護局：道路及其溝渠、車行地下道之清潔維護及廢棄物清理。
五、臺中市政府警察局（以下簡稱警察局）：道路交通障礙之處理及其他有關交通秩序之維護。
六、臺中市政府水利局：農路及產業道路之修築、改善及維護管理。
七、本府所屬各機關學校：各機關學校之退縮騎樓地及無遮簷人行道之維護管理。
[bookmark: _Hlk19021634]　　　執行機關得將道路設施、人行陸橋、人行地下道及其附屬設施之維護及清潔，委任所屬機關、委託本府所屬各區公所或委辦本市山地原住民區公所辦理。
     執行機關委辦前，應與本市山地原住民區公所協議。
	第三條　本自治條例之主管機關為臺中市政府（以下簡稱本府），執行       機關及其權責劃分如下：
一、本府建設局（以下簡稱建設局）：
(一)道路之修築、改善及養護。
(二)道路之管理。
(三)共同管道、寬頻管道之設置、使用管理及維護。
(四)公共設施或建築使用道路之管理。
二、本府交通局（以下簡稱交通局）：
(一)道路標誌、標線、號誌及相關交通管制防護設施之設置、協調及管理維護。
(二)考核交通維持計畫之執行。
(三)公車、計程車招呼站之設置、調整與協調。
(四)申請道路辦理活動及施工之許可。
(五)公有停車場之管理。
(六)建築物施工使用道路逾二公尺之核准。
三、本府都市發展局：
(一)建築物施工使用道路未逾二公尺之核准。
(二)都市計畫區內現有巷道之認定、改道及廢止。
四、本府環境保護局：道路及其溝渠、車行地下道之清潔維護及廢棄物清理。
五、本府警察局（以下簡稱警察局）：道路交通障礙之處理及其他有關交通秩序之維護。
六、本府水利局：農路及產業道路之修築、改善及維護管理。
七、本府所屬各機關學校：各機關學校之退縮騎樓地及無遮簷人行道之維護管理。
　　　執行機關得將道路設施、天橋、人行地下道及其附屬設施之維護及清潔，委託本府所屬各區公所辦理。
	1、 本府與本府所屬各局(處)均為獨立機關，雖明定臺中市政府簡稱本府，惟並不表示臺中市政府○○局即簡稱為本府○○局，故酌作文字修正，以符合各機關全銜名稱。
2、 因應建設局所屬二級機關成立，為利二級機關執行業務，增列權限委任之規定。
3、 為符實際業務需要，增列委辦山地原住民區公所之規定。
4、 酌作用詞修正，將天橋修正為人行陸橋，以符合本自治條例第五條    用詞定義。

	第七條　人民、團體或公私事業機構自行興建道路與現有道路銜接者，應檢附工程規劃書圖向建設局申請核准。
前項自行興建道路屬都市計畫道路者，申請人應向建設局申請許可，並於完工後報請查驗。
	第七條　人民、團體或公私事業機構自行興建道路與現有道路銜接者，應向建設局申請核准。
前項自行興建道路屬都市計畫道路者，申請人應向建設局申請許可，並於完工後報請查驗。
	因應實際業務需要，酌作內容修正。

	第七條之一　人民或團體於本府維護管理道路範圍內申請自行修築道路，應檢附工程規劃書圖先向各該道路管理機關申請核准。
	第七條之一　人民或團體於本府維護管理道路範圍內申請自行修築道路，應先向各該道路管理機關申請核准。
	因應實際業務需要，酌作內容修正。

	第八條　道路加鋪路面時，應注意路拱及側溝排水，並通知管線管理機關（構）配合改善人孔、手孔、制水閥及開關箱等設施之頂面與路面平齊。
前項孔蓋調整工程，管線管理機關（構）得委託建設局代為執行。
	第八條　道路加舖路面時，應注意路拱及側溝排水，並通知管線管理機關（構）配合改善人孔、手孔、制水閥及開關箱等設施之頂面與路面平齊。
     前項孔蓋調整工程，管線管理機關（構）得委託建設局代為執行。
	酌作文字修正，以道路工程慣用字為準。

	第九條　管線管理機關（構）或其他工程主辦機關 (構)因新設、拆遷、換修管線或其他事由需挖掘路面時，應檢附工程規劃書圖向建設局申請許可。但農路及產業道路，應向本府水利局申請許可。
	第九條　管線管理機關（構）或其他工程主辦機關 (構)因新設、拆遷、換修管線或其他事由需挖掘路面時，應檢附工程計畫書向建設局申請許可。但農路及產業道路，應向本府水利局申請許可。
	因應實際業務需要，酌作內容修正。

	第十一條　道路設置共同管道者，所有地下管線應納入共同管道，並禁止挖掘共同管道經過之道路。但經建設局核准者，不在此限。             
	第十一條　道路設置共同管道者，所有地下管線應納入共同管道，並禁止挖掘共同管道經過之道路。但經建設局核准者，不在此限。
　　　前項共同管道管理辦法，由建設局另定之。
	酌作內容修正，以符「共同管道法」第十七條規定，以及「臺中市共同管道管理辦法」之施行。

	第十二條　道路設置寬頻管道者，纜線業者應向建設局申請租用，並禁止挖掘道路或埋設管道。但經建設局核准者，不在此限。
	第十二條　道路設置寬頻管道者，纜線業者應向建設局申請租用，並禁止挖掘道路或埋設管道。但經建設局核准者，不在此限。
  　　前項寬頻管道管理辦法，由建設局另定之。
	臺中市寬頻管道管理辦法已在臺中市寬頻管道管理自治條例制定後廢止，刪除訂定前開辦法之依據。

	第十六條　管線管理機關（構）埋設於道路之地下管線，其人孔、手孔、制水閥、開關箱等附屬設施之頂面及回填之路面，應與道路齊平並符合防滑標準。
     前項地下管線發生滲漏或其他故障時，管線管理機關（構）應於建設局通知後二小時內派員到場檢修。
     管線管理機關（構）逾前項時間未到場者，建設局得派工開挖查驗或修復，其費用由該管線管理機關（構）負擔。
     第一項之防滑標準由建設局另定之。
	第十六條　管線管理機關（構）埋設於道路之地下管線，其人孔、手孔、制水閥、開關箱等附屬設施之頂面及回填之路面，應與道路齊平。
     前項地下管線發生滲漏或其他故障時，管線管理機關（構）應於建設局通知後二小時內派員到場檢修。
     管線管理機關（構）逾前項時間未到場者，建設局得派工開挖查驗或修復，其費用由該管線管理機關（構）負擔。
	依據臺中市議會一Ｏ八年五月三十日業務質詢及一Ｏ八年六月六日總質詢事項辦理，於自治條例增訂人孔蓋防滑規定。

	第二十條　汽車客運業於道路旁新設或增設車站、招呼站、候車亭時，應將計劃設置地點及位置平面圖，送交通局會同建設局、警察局及相關機關核定後，始得設置。
	第二十條　汽車客運業於道路旁新設或增設車站、招呼站、候車亭時，應將計畫設置地點及位置平面圖，送交通局會同建設局、警察局及相關機關核定後，始得設置。
	酌作文字修正，依循公文慣例，以「計畫」當名詞、「計劃」作動詞使用。

	第二十六條　在道路範圍內設置下列設施時，應向建設局申請許可：
一、電力（信）桿（塔）、變壓箱、郵筒、公共電話亭、停車收費設施、消防栓、加壓設備、佈告欄、候車亭、路標指示牌、行人座椅及其他類似構造物等公共設施。
二、輕便軌道及其附屬設施。
三、高架道路下之辦公室、店舖、倉庫、停車場、廣場及其他類似之設施。
    前項設施係建築法所規定建築物者，應申請建築執照。
     第一項設施涉及都市計畫公共設施用地多目標使用辦法者，應依規定辦理。
	第二十六條　在道路範圍內設置下列設施時，應向建設局申請許可：
一、電力（信）桿（塔）、變壓箱、郵筒、公共電話亭、停車收費設施、消防栓、加壓設備、佈告欄、候車亭、路標指示牌、行人座椅及其他類似構造物等公共設施。
二、輕便軌道及其附屬設施。
三、高架道路下之辦公室、店舖、倉庫、停車場、廣場及其他類似之設施。
    前項設施係建築法所規定建築物者，應申請建築執照。
	依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定辦理，予以增訂。

	第二十九條　公共設施設於路面或其上空者，應依下列規定辦理：
一、設置於路邊或人行道。但對交通或景觀無顯著妨礙者，得設置於安全島、圓環或其他經建設局同意地點。
二、道路交岔口、接續點或轉彎處之地面不得設置。
三、懸空設施最下端與路面拱頂之淨空，不得少於四點六公尺。但人行道上空得減至二點五公尺。
四、人行道未劃公共設施帶供設置者，其留作人行之淨寬不得小於一點五公尺。但受限於現況，經建設局同意者，其淨寬不得小於零點九公尺。
	第二十九條　公共設施設於路面或其上空者，應依下列規定辦理：
一、設置於路邊或人行道。但對交通或景觀無顯著妨礙者，得設置於安全島、圓環或其他經建設局同意地點。
二、道路交岔口、接續點或轉彎處之地面不得設置。
三、懸空設施最下端與路面拱頂之淨空，不得少於四點六公尺。但人行道上空得減至二點五公尺。
	參依「市區道路及附屬工程設計標準」增訂公共設施設置於人行道之規定，以提升道路品質，推動友善的人行無障礙環境。

	第二十九條之一　公共設施或各類地下管線設置於路面下方者，不得破壞或妨礙影響行道樹等植栽之生長。
     前項違規情形，經建設局通知限期自行修復或改善，屆期未修復或改善者，建設局得逕予修復或改善。但情況急迫時建設局得逕行修復或改善之。
     前項由建設局代為修復或改善之相關費用由所有人、設置人或行為人負擔。
	
	1、 本條新增。
2、 增訂公共設施使用道路不得破壞或妨礙行道樹之規定，健全樹木成長，以保障民眾生命財產安全。

	第三十條　道路之安全島、路肩及人行道，得視需要栽植喬木、灌木、花卉或草皮，其周圍並得設置護欄。
	第三十條　道路之安全島、路肩及人行道，得視需要栽植樹木、花卉或草皮，其周圍並得設置護欄。
	酌作文字修正，以符合實際道路綠化對象。

	第三十一條　道路之綠帶、植栽，應定期派員巡視，並視需要維護、補植或修剪。
	第三十一條　道路之綠地、植栽，應定期派員巡視，並視需要修護、補植或修剪。
	酌作文字修正，避免與都市計畫土地使用分區「綠地」混淆，並採道路綠化維護作業慣用字詞。

	第三十二條　道路、人行道之綠帶、植栽，其臨街住戶或公私事業機關(構)，得協助維護。
     前項維護限於灑水、施肥、除草及向建設局通報毀損等。
	第三十二條　道路、人行道之綠地、植栽，其臨街住戶或公私事業機關(構)，應協助維護。
前項維護包括灑水、施肥、除草及向建設局通報毀損等。
	1、 酌作文字修正，採「綠帶」，同上由。
2、 依實際業務執行情形及植栽管理需要，酌作文字修正。

	第三十五條　違反第十四條、第十六條第一項、第十七條第二項、第十九條之一第一項規定，經建設局命限期改善，屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
	第三十五條　違反第十四條、第十六條第一項、第十七條第二項、第十九條之一規定，經建設局命限期改善，屆期未改善者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
	酌作修正，以資明確。

	第三十五條之一　擅自使用、破壞道路用地或損壞道路設施者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得命限期回復原狀或賠償修復費用。
     前項情形如同時違反第十八條第一項規定，已依第三十四條規定處罰者，不再依本條規定處罰。
	第三十五條之二　擅自使用、破壞道路用地或損壞道路設施者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得命限期回復原狀或賠償修復費用。
      前項情形如同時違反第十八條第一項規定，已依第三十四條規定處罰者，不再依本條規定處罰。
	條次重新調整，依法制體例，罰則規定之順序，係先規定罰責較重者，再規定罰責較輕者。

	第三十五條之二　違反第二十九條規定者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰。
	第三十五條之一　違反第二十九條規定者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰。
	條次重新調整，依法制體例，罰則規定之順序，係先規定罰責較重者，再規定罰責較輕者。



