表一、鄰接陡坡區自然均質坡度退縮距離表
邊坡高度超過五公尺範圍者：
	陡坡區之平均坡度
(θ)
	地質
	應退縮距離
(自坡頂緣內計或坡腳外計之範圍)

	θ≧60°
	砂礫層
	坡高(H) × 1

	
	岩盤
	坡高(H) × 2 / 3

	45°≦θ＜60°
	砂礫層
	坡高(H) × 2 / 3

	
	岩盤
	坡高(H) × 1 / 2

	15°≦θ＜45°
	砂礫層
	坡高(H) × 1 / 2

	
	岩盤
	坡高(H) × 1 / 3





表二、鄰接陡坡區二種以上複合坡度退縮距離表
邊坡高度超過五公尺範圍者：
	地質
	應退縮距離(自坡頂緣內計或坡腳外計之範圍)

	砂礫層
	D = Ah × 1 + Bh × 2 / 3 + Ch × 1/2
式中：
D：應退縮距離。
Ah：坡度 ≧60° 之坡高。
Bh：45°≦ 坡度 ＜60° 之坡高。
Ch：15°≦坡度 ＜45° 之坡高。

	岩盤
	D = Ah × 2 / 3 + Bh × 1 / 2 + Ch×1 / 3
式中：
D：應退縮距離。
Ah：坡度 ≧60° 之坡高。
Bh：45°≦ 坡度 ＜60° 之坡高。
Ch：15°≦坡度 ＜45° 之坡高。





表三    山坡地範圍劃出區檢討表
	擬劃出區地點：
	地段名稱
	段　　　　   小段

	基圖
（1/5,000）
	圖名：
	位置圖
(1/50,000)
	圖名：

	
	圖號：
	
	圖號：

	資料圖
	土石災害調查
	與敏感區鄰接情況調查

	□位置圖
（1/50,000）
□坡度及敏感區分布圖
(1/5,000)
□劃出區建議範圍界線圖
(1/5,000)
（加註退縮區位置）
□劃出區定案範圍圖
(1/5,000)
	□區內是否發生土石災害或在崩塌地影響範圍內
說明：         
□是否在土石流危險溪流集水區
說明：         
□區內有無佈設土石災害防治工程設施
說明：         
□是否在有洪患之虞之坑谷低窪區
說明：         
	□是否臨接特定水土保持區

	
	
	地　　名
	
	
	

	
	
	特定水土保持區類別
	
	
	

	
	
	1臨接長度(m)
	
	
	

	
	
	2應退縮距離(m)
	
	
	

	
	
	□是否臨接於陡坡地區

	
	
	地    名
	
	
	

	
	
	1臨接區坡度(%)
	>100%
	>55%
	>30%

	
	
	2臨接長度(m)(累加)
	
	
	

	
	
	3應退縮距離(m)(約數)
	
	
	

	土地使用分區：

	土地利用現況：

	

檢
討
結
果
	符合劃出區要件情況

□符合

□部分符合

□不符合
	申請面積：　　　　　　　　　　公頃
建議劃出面積：　　　　　　　　公頃
地籍號碼：


應辦理地籍分割地籍號碼：　　

	檢討者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　




表四   山坡地範圍劃入（出）土地清冊
土地座落：臺中市      區      地段        小段   第  頁
	地號
	面積
(公頃)
	土地所有權
(或現使用)人
	住址
	非都市土地（或都市土地）使用分區
	非都市土地使用編定類別
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	


(請在最後一頁核章)


主辦人：                   科長：               局長：


	表五  山坡地範圍劃入審查意見表

	審查單位
	審   查   項   目
	意 見
	審查單位核章

	水土保持單位

	1、標高在100公尺以上。
	□是
□否
	

	
	2、標高未滿100公尺，而平均坡度在5％以上。
	□是
□否
	

	
	3、地形圖、地籍圖、區地段圖等初劃山坡地界線是否正確。（不屬第10項列舉土地適用）
	□是
□否
	

	
	4、各區山坡地範圍地段明細表是否與區地段圖吻合。
	□是
□否
	

	地政單位
	5、五千分之一（或其他比例尺）地籍圖是否與地政單位發行者一致。
	□是
□否
	

	
	6、二萬五千分之一（或其他比例尺）區地段圖之地段名稱是否正確。
	□是
□否
	

	
	7、以土地清冊與地籍圖核對，劃入區土地是否在劃入範圍線內。（註：土地分割合併更動頻繁，以行政院核定之山坡地劃入界線為基準，劃入區內嗣後若有分割合併者，均從母地號視為山坡地；分割合併跨越劃入界線者，其界線現勘認定。）
	□是
□否
	

	
	8、土地清冊內各筆土地之使用分區及使用地編定是否正確。（非都市土地適用）
	□是
□否
	

	都計單位
	9、土地清冊內各筆土地之使用分區是否正確。（都市土地適用）
	□是
□否
	

	林務單位
	10、國有林班地、保安林地或試驗用林地擬解除劃入山坡地，其地形圖、地籍圖、區地段圖等初劃山坡地界線是否正確。
	□是
□否
	

	原民單位
	11、劃入區是否屬原住民保留地。
	□是
□否
	

	
	12、劃入區是否符合原住民保留地相關規定。
	□是
□否
	

	綜合審查結果
	□符合規定    □不符合規定    □退回補件    □其他原因


主辦人：	科長：	局長：


表六、山坡地範圍劃出審查意見表
	審查單 位
	審查項目
	意見
	審查單位
核章

	水  土
保  持
單  位
	1. 劃出區是否就自然形勢、行政區域或保育、利用等檢討及敘明具體意見。
	□是 □否
	

	
	2. 劃出區有無違規而未改善土地。
	□是 □否
	

	
	3. 平均坡度未滿百分之五，且標高未滿一○○公尺。
	□是 □否
	

	
	4. 未在崩塌地、土石流危險溪流影鄉範圍內、區內未曾佈設土石災害防治工程設施且未位於有洪患之虞之坑谷低窪區者。
	□是 □否
	

	
	5. 鄰接特定水土保持區或陡坡區已依規定退縮。
	□是 □否
	

	
	6. 連續聚集面積是否大於十公頃。
	□是 □否
	

	
	7. 鄰接六十九年二月六日公告之山坡地範圍界線地區。
	□是 □否
	

	
	8. 是否製作坡度分布圖(坵塊法及等高線法)、山坡地範圍劃出區檢討表。
	□是 □否
	

	
	9. 地形圖、地籍圖、鄉鎮地段圖等山坡地界線是否正確。
	□是 □否
	

	
	10. 各區山坡地範圍地段明細表是否與區地段圖吻合。
	□是 □否
	

	地  政
單  位
	11. 五千分之一(或其他比例尺)地籍圖是否與地政單位發行者一致。
	□是 □否
	

	
	12. 二萬五千分之一(或其他比例尺)鄉鎮地段圖之地段名稱是否正確。
	□是 □否
	

	
	13. 以土地清冊與地籍圖核對，劃出區土地是否在劃出範圍線內。(註：土地分割合併更動頻繁，以行政院核定之山坡地劃出界線為基準，劃出區內嗣後若有分割合併者，均從母地號視為平地；分割合併跨越劃出界線者，其界線現勘認定。)
	□是 □否
	

	
	14. 土地清冊內各筆土地之使用分區及使用地編定是否正確。(非都市地適用)
	□是 □否
	

	都  計
單  位
	15. 土地清冊內各筆土地之使用分區是否正確。(都市土地適用)
	□是 □否
	

	林  務
單  位
	16. 劃出區是否有保安林地。
	□是 □否
	

	原民
單位
	17. 劃出區是否有原住民保留地
	□是 □否
	

	綜  合
審  查
結  果
	□符合規定   □不符合規定   □退回補件   □其他原因


主辦人：	科長：	局長：



