附表 建築退讓之界線表 
	截 路寬

 角

   長

路寬 度 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	100
	

	6 
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	一、單位：公尺

二、路寬為非整數者，按四捨五入計算。

三、本表所稱之道路係指依有關法令公布之道路、經指定建築線之現有巷道。

四、本表截角改為圓弧時，其截角長度即為該弧之切線長。

五、切角所成之三角形應為等腰三角形。

六、交叉角度超過一百二十度者無須截角。

	7 
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	8 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	

	9 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	

	10 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	

	11 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	

	12 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	13 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	14 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	

	15 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	

	20 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	

	25 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	30 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	40 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	50 
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	60 
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	70 
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	100 
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	


