臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例部分條文修正草案總說明

本市為台灣中部地區政治、經濟、文化中心，由於人口及經濟快速成長，交通量逐年增加，市區道路路面品質需保持最佳狀況，俾維持優質之國際城市形象。為提高本市道路開挖、回填及路面修補品質，改制前臺中市自八十六年起首創「代辦管線工程統一挖補」，發布實施「台中市代辦管線工程統一挖補作業自治條例」。嗣因縣、市合併改制，法規整併，經檢討有必要續行規制，爰以上開改制前臺中市法規為基礎，於改制後公布「臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例」。惟新法執行二年，道路挖掘品質無法有效管理，且協調各管線單位施工執行部份有滯礙難行之處，又各管線單位亦建議回復原合併前之統一挖補機制，故有修法之必要。另有關第八條第五款附加路面修復費收費基準為與時俱進，參考一百零二年與一百零三年工程物價同時予已修正。
本次修正重點如下：
1、 修正統一挖補名詞定義。(修正草案第三條)
2、 修正統一挖補範圍、實施區域及採購方式。(修正草案第四條)
3、 配合第三條、第四條統一挖補之定義，修正部分文字並修正作業收費標準。(修正草案第八條)
4、 考量民生案件及其特殊情形管挖具急迫性，增列先行繳款再派工之排除條款。（修正草案第九條）
5、 修正各委辦單位應配合建設局施工期程辦理施工之規定。（修正草案第十條）








臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例
部分條文修正對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第三條  本自治條例用詞定義如下：
一、道路：指本市行政區域內轄管道路及其附屬工程。
二、管線機構：指電力、電信（含軍警專用電信）、自來水、排水、污水、輸油、輸氣、交通控制設施、社區共同天線電視設備、有線電視等需要利用管道或管線之事業機構。
三、委辦單位：委託建設局辦理統一挖補工程之管線機構。
四、統一挖補：管線機構委託建設局代辦之開挖、回填及路面舖築等土木工程。
	第三條　本自治條例用詞定義如下：
一、道路：指本市轄區內之市區道路及其必要附屬設施。
二、管線機構：指電力、電信（含軍警專用電信）、自來水、排水、污水、輸油、輸氣、交通控制設施、社區共同天線電視設備、有線電視等需要利用管道或管線之事業機構。
三、委辦單位：委託建設局辦理統一挖補工程之管線機構。
四、統一挖補：
(一)管線機構於建設局協調核定時程內辦理之道路管線聯合挖掘工程。
   （二）管線機構委託 建設局代辦之開挖、回填及路面舖築等土木工程。
	1、本市轄管道路非僅市區道路，為期概括參照臺中市道路管理自治條例第二條之定義辦理修正。
2、因第四項之協調機制刪除，故有關統一挖補之定義配合修正。

	[bookmark: _GoBack]第四條  管線機構於本市實施統一挖補作業區域內辦理道路埋設管線工程，應將土木工程有關施工項目委託由建設局發包代辦，配線接管工程由委辦單位自行辦理。但緊急性挖掘或其他特殊情形經建設局許可者，不在此限。
    委辦單位自行辦理項目，應配合建設局發包代辦進度編製預算交由建設局一併發包。但發包後之契約簽訂及履約管理等事項，仍應由委辦單位辦理。
    第一項所稱實施統一挖補作業區域，由建設局公告之。
	第四條  管線機構辦理道路埋設管線工程，應接受建設局協調，並於核定挖掘時程內施工。但緊急性挖掘、單一管線工程或其他特殊情形經建設局許可者，不在此限。
    前項工程經建設局協調各管線機構無法配合時，管線機構應將土木工程有關施工項目交由建設局發包代辦，配線接管工程由委辦單位自行辦理。
	1、 增列統一挖補作業區域應以公告為之及刪除單一管線工程之除外規定。
2、 增列管線機構之採購方式、簽訂契約及履約管理規定。
3、 增列第四項，公告由建設局為之。

	第八條  統一挖補工程收費標準如下：
 一、行政規費：每一申請案件按委辦單位各收新臺幣一百元。
 二、管溝挖掘及回填費：依實際施工項目及數量，按決標單價核實計價收費。
 三、挖掘管溝路面修復費：按建設局核准挖掘管溝寬度兩側各加十公分，按前款規定計算。
 四、工程管理費：依中央政府各機關工程管理費支用要點規定計算。
 五、附加路面修復費收費基準如附表。
	第八條　第三條第四款第二目之工程收費標準如下：
　一、行政規費：每一申請案件按委辦單位各收新臺幣一百元。
　二、管溝挖掘及回填費：依實際施工項目及數量，按決標單價核實計價收費。
　三、挖掘管溝路面修復費：按建設局核准挖掘管溝寬度兩側各加十公分，按前款規定計算。
　四、工程管理費：依中央政府各機關工程管理費支用要點規定計算。
　五、附加路面修復費收費標準如附表。
	1、配合第三條、第四條酌作文字修正。
2、第五項附表配合一百零二年與一百零三年工程物價酌作修正。

	第九條 前條各項費用，申請人應按建設局核計金額先行繳納，並於管線埋設完成後按實做數量辦理結算。但民生管線或特殊情形之案件，得經建設局許可，於施作完成後再行繳納費用。
    前項結算後應繳納費用經建設局通知限期繳納而屆期未繳納者，移送行政執行。
	第九條 前條各項費用，申請人應按建設局核計金額先行繳納，並於管線埋設完成後按實做數量辦理結算。
    前項結算後應繳納費用經建設局通知限期繳納而屆期未繳納者，移送行政執行。
	增列民生管線案件及特殊情形經建設局許可者之但書規定。

	第十條  建設局代辦統一挖補工程，委辦單位應於每一施工地點派員負責監工、放樣及協調事宜。
    各委辦單位自行辦理之項目應配合建設局施工期程施工。
	第十條　建設局代辦統一挖補工程，委辦單位應於每一施工地點派員負責監工、放樣及協調事宜。
      各委辦單位自行辦理之項目應配合建設局於指定時間內辦理施工。
	修正各委辦單位應配合建設局施工期程辦理施工之規定。



















附表：(修正前)
附加路面修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：
	項 次
	項目
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	備註

	1
	刨除五公分厚瀝青混凝土路面
	一百二十元
	一百二十元
	路面刨除費用

	2
	加封五公分厚瀝青混凝土路面
	三百二十五元
	三百二十五元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	3
	十公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千零一十四元
	三百二十五元
	

	4
	十五公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千三百一十三元
	三百二十五元
	

	5
	十公分厚水泥混凝土路面修復
	六百五十元
	六百五十元
	水泥混凝土路面修復費用

	6
	十五公分厚水泥混凝土路面修復
	八百七十一元
	八百七十一元
	

	7
	二十公分厚水泥混凝土路面修復
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	

	8
	三十公分厚碎石路面修復
	四百八十四元
	四百八十四元
	碎石路面修復費用

	9
	地磚人行道路面修復
	七百六十元
	七百六十元
	地磚人行道路面修復費用


附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：
一、挖掘面積計算：
（一）路面沿道路縱向挖掘者：
應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。
（二）路面沿道路橫向挖掘者：
      依施工長度乘三點五公尺計收封層費及刨除費。
（三）配合本府各項慶典活動需要或因自來水管線漏水、瓦斯管線漏氣等，須立即搶修，施工面積在四平方公尺以下者，其寬度應按實做路面修復最大寬度兩側各加十公分計收。
（四）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。
二、管溝面積計算：
    管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。
附表：(修正後)
附加路面修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：
	項 次
	項目
	管溝部分
	管溝部分以外之其餘路幅部分
	備註

	1
	刨除五公分厚瀝青混凝土路面
	一百四十元
	一百四十元
	路面刨除費用

	2
	加封五公分厚瀝青混凝土路面
	三百六十元
	三百六十元
	瀝青混凝土路面修復封層費用

	3
	十公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千一百二十五元
	三百六十元
	

	4
	十五公分厚瀝青混凝土路面修復
	一千四百五十五元
	三百六十元
	

	5
	十公分厚水泥混凝土路面修復
	六百五十元
	六百五十元
	水泥混凝土路面修復費用

	6
	十五公分厚水泥混凝土路面修復
	八百七十一元
	八百七十一元
	

	7
	二十公分厚水泥混凝土路面修復
	一千零七十九元
	一千零七十九元
	

	8
	三十公分厚碎石路面修復
	四百八十四元
	四百八十四元
	碎石路面修復費用

	9
	地磚人行道路面修復
	八百四十五元
	八百四十五元
	地磚人行道路面修復費用


附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：
一、挖掘面積計算：
（一）路面沿道路縱向挖掘者：
應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。
（二）路面沿道路橫向挖掘者：
      依施工長度乘三點五公尺計收封層費及刨除費。
（三）配合本府各項慶典活動需要或因自來水管線漏水、瓦斯管線漏氣等，須立即搶修，施工面積在四平方公尺以下者，其寬度應按實做路面修復最大寬度兩側各加十公分計收。
（四）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。
二、管溝面積計算：
    管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。
