	清潔及綠美化巡查點檢表

	公園名稱：           
	
	
	
	巡查日期：年        月      日

	巡查項目
	項目
	重點巡查期間或頻率
	檢查結果
	缺失問題一欄表

	
	
	
	良好
	待處
	危險
	缺失問題
	

	環境清潔及          綠美化
	喬木
	每日
	　
	　
	　
	　
	1
	整株枯死

	
	灌木
	每日
	　
	　
	　
	　
	2
	頂部枯死

	
	草皮
	每日
	　
	　
	　
	　
	3
	枯枝、枯葉

	
	地被植物
	每日
	　
	　
	　
	　
	4
	斷枝

	
	花台
	每日
	　
	　
	　
	　
	5
	倒扶

	
	綠壁
	每日
	　
	　
	　
	　
	6
	傾斜

	
	環境清潔
	每日
	　
	　
	　
	　
	7
	遮擋號誌

	
	清潔用具
	每日
	　
	　
	　
	　
	8
	遮擋路燈

	
	樹頭
	每日
	　
	　
	　
	　
	9
	病蟲害

	
	列管入侵植物
	每週
	　
	　
	　
	　
	10
	側芽

	
	第倫桃
	每週
	　
	　
	　
	　
	11
	支柱腐朽

	
	木棉
	果實及花
	　
	　
	　
	　
	12
	支柱鬆脫

	
	掌葉蘋婆
	果實及花
	　
	　
	　
	　
	13
	支柱過緊

	
	美人樹
	果實及花
	　
	　
	　
	　
	14
	草長

	
	麵包樹
	果實
	　
	　
	　
	　
	15
	土壤流失

	
	波羅蜜
	果實
	　
	　
	　
	　
	16
	石塊或廢棄物

	
	海檬果
	果實
	　
	　
	　
	　
	17
	下垂枝

	
	支撐架
	　
	　
	　
	　
	　
	18
	違規廣告物

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	19
	垃圾落葉未清

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20
	坑洞

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	21
	缺水

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	22
	椰子類枯葉

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	23
	枝葉侵入民宅

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	24
	未修剪

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	25
	未清除

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	26
	未收置

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	27
	疑似褐根病

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	28
	其他

	缺失改善辦法及日期：

	※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入

	巡檢人員
	　
	　
	　
	　
	單位主管


	設施巡查點檢表

	公園名稱：              
	
	
	巡查日期：   年        月      日

	巡查項目
	項目
	檢查結果
	缺失問題一欄表

	
	
	良好
	待處
	危險
	缺失問題
	

	一般設施
	水池
	　
	　
	　
	　
	1
	面層脫落

	
	路緣石
	　
	　
	　
	　
	2
	表面生鏽

	
	廣場鋪面
	　
	　
	　
	　
	3
	磨損

	
	步道
	　
	　
	　
	　
	4
	破裂

	
	涼亭
	　
	　
	　
	　
	5
	腐朽

	
	桌、椅
	　
	　
	　
	　
	6
	隆突不平

	
	陰井、排水溝
	　
	　
	　
	　
	7
	銳利邊緣

	
	園燈
	　
	　
	　
	　
	8
	鬆動

	
	高燈
	　
	　
	　
	　
	9
	折斷

	
	垃圾桶
	　
	　
	　
	　
	10
	尖刺凸點

	
	花架
	　
	　
	　
	　
	11
	有銳角

	
	木棧道、木平台
	　
	　
	　
	　
	12
	裂紋

	
	欄杆
	　
	　
	　
	　
	13
	脫落

	
	無障礙設施
	　
	　
	　
	　
	14
	欠缺潤滑

	
	車阻
	　
	　
	　
	　
	15
	變形彎曲

	
	告示牌
	　
	　
	　
	　
	16
	損壞

	
	洗手台
	　
	　
	　
	　
	17
	移位

	
	圍牆
	　
	　
	　
	　
	18
	地坪無防護

	
	公共藝術
	　
	　
	　
	　
	19
	零件遺失

	
	其他設施
	　
	　
	　
	　
	20
	傾斜

	
	噴灌
	　
	　
	　
	　
	21
	鏽蝕

	運動場所
	籃球場
	　
	　
	　
	　
	22
	排水不良

	
	網球場
	　
	　
	　
	　
	23
	防護不足

	
	羽球場
	　
	　
	　
	　
	24
	塗鴉

	
	溜冰場
	　
	　
	　
	　
	25
	斷裂

	
	排球場
	　
	　
	　
	　
	26
	裝置不牢

	
	槌球場
	　
	　
	　
	　
	27
	焊接不良

	
	壘球場
	　
	　
	　
	　
	28
	青苔、髒汙

	
	其他球場
	　
	　
	　
	　
	29
	漏水、滲水

	※倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。
	30
	土方流失

	
	31
	鋼筋裸露

	
	32
	設施損壞

	缺失改善辦法及日期：

	※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入

	巡檢人員
	單位主管


	遊具及體健設施巡查點檢表

	公園名稱：              
	
	
	巡查日期：   年     月   日

	巡查項目
	項目
	良好
	檢查結果(△：待修、╳：危險)
	缺失問題一欄表

	
	
	
	主支柱
	連接點
	轉軸
	握把
	外層油漆
	繩索
	安全區域
	告示牌
	其他
	

	兒童遊具
	攀爬架
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	面層脫落

	
	平衡木
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	表面生鏽

	
	組合遊具
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	磨損

	
	沙坑
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	破裂

	
	翹翹板
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	腐朽

	
	搖搖樂
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	隆突不平

	
	滑梯
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7
	銳利邊緣

	
	鞦韆
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	鬆動

	
	地墊
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9
	折斷

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10
	尖刺凸點

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	11
	有銳角

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	12
	裂紋

	成人體健
	高中低桿
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	13
	脫落

	
	壓腿器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	14
	欠缺潤滑

	
	伸腰伸背器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	15
	變形彎曲

	
	三人扭腰器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	16
	損壞

	
	腹肌板
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	17
	移位

	
	雙人漫步機
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18
	地坪無防護

	
	豪華大轉輪
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	19
	零件遺失

	
	豪華腰背按摩器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20
	傾斜

	
	舊式木製體健設施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	21
	鏽蝕

	
	舊式金屬製體健設施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	22
	排水不良

	
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	23
	防護不足

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	24
	塗鴉

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	25
	斷裂

	※倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。
	26
	裝置不牢

	
	27
	焊接不良

	
	28
	青苔、髒汙

	
	29
	告示牌缺漏

	
	30
	軸承磨損

	
	31
	警示線不清

	
	32
	設施損壞

	缺失改善辦法及日期：

	※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入

	巡檢人員
	單位主管


	
公園公廁巡查點檢表

	公園名稱：              
	
	
	巡查日期：  年   月    日

	巡查項目
	項目
	檢查結果
	巡查缺失地點、 事項

	
	
	良好
	待修
	待補
	異味
	髒汙
	堵塞
	其他
	

	硬體設備
	照明
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	廁間、隔板
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	坐式、蹲式大便器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	立式、掛式小便斗
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	兒童小馬桶
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	沖水設備
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	洗手乳
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	無障礙設施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	嬰兒安全椅、尿布床
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	衛生紙架
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	衛生紙
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	安全警鈴
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	反針孔檢查
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	廁所標示
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	垃圾桶
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	抽風機、風扇
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	掛勾、置物架
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	通風
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	周邊設備(牆、門、窗、天花板、門鎖)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	洗手設備(洗手台、水龍頭)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	維護檢查記錄
	清掃、出勤紀錄表
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	入口處標示打掃人員姓名、維護廠商名稱及管理單位電話
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其他設施
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	※倘發現有相關缺失，應立即作緊急處理，倘無法處理亦應以警示帶、三角錐等封閉損壞區域或將損壞部分拆除放置適當場所暫置(亦須做好相關警示作業)，並張貼告示。

	

	缺失改善辦法及日期：

	※填表說明：請將發現缺失之問題依缺失問題一覽表內代號填入

	巡檢人員
	　
	　
	　
	單位主管
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