附件一

[bookmark: _GoBack]示範區選擇原則
1、 應選擇大街廓或社區為示範區。
2、 大街廓亦即東西南北為主、次要道路。
3、 初期應選擇實施阻力小的地區作為示範區，故建議以「住宅區」為宜，不宜選擇商家營業眾多的街道實施。
4、 大街廓的「道路上」，應選擇無騎樓（或被占用）及人行道的道路，以繪設「標線型人行道」。
5、 大街廓的「巷道上」，應選擇一條東西向，一條南北向，約8公尺寬的巷道，以繪設「十字形標線型人行道」。


