[bookmark: _GoBack]臺中市大眾捷運系統修建養護規則總說明
「臺中市大眾捷運系統修建養護規則」(以下簡稱本規則)主要係規範臺中市政府主管之大眾捷運系統之修建養護事項。本規則根據「大眾捷運法」第八章「附則」等章節法源精神訂定，全文計十七條，其要點如下：
1、 本規則訂定之法源依據。(第一條)
2、 本規則適用範圍。(第二條)
3、 明定路線設施、機電設備之種類型式。(第三條)
4、 規範營運機構對於新設、改建路線設施及機電設備之使用限制。(第四條)
5、 規範路線設施及機電設備之檢修型式並應將其檢修紀錄存查。(第五條)
6、 規範營運機構每年應執行總檢查一次，以確保路線設施養護品質。(第六條)
7、 規範營運機構應就路線設施執行臨時檢修時機。(第七條)
8、 規範營運機構應確保路線設施之品質與安全，於路基、軌道設備，如因性能劣化、磨損已達規定限度或有危險之虞時，可能影響營運安全，營運機構應即抽換或更新。(第八條)
9、 規範橋梁隧道等如有異常，應查明原因並改善。(第九條)
10、 規範營運機構應注意橋梁等週邊狀況並予以改善，涉及其他機關業務者，應立即洽請辦理。(第十條)
11、 規範橋梁跨越之河流有異常情形時，應派員監控並記錄。(第十一條)
12、 規範捷運場站的排水設施應保持暢通。(第十二條)
13、 規範消防設施及其他附屬設備之檢修型式並應將其檢修紀錄保存以確保安全。(第十三條)
14、 規範營運機構應就機電設備執行臨時檢修時機。(第十四條)
15、 規範規範營運機構應確保機電設備之品質與安全，並執行相關檢修規定。(第十五條)
16、 規範營運機構應就路線設施及機電設備訂定檢修規定。(第十六條)
17、 本規則之施行日期。(第十七條)
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	第一條 本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。
	本規則訂定之法源依據。


	[bookmark: _Hlk484013793][bookmark: _Hlk484013820]第二條 本規則以臺中市政府（以下簡稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。
	本規則適用範圍。



	第三條 本規則用詞，定義如下：
1、 路線設施：指捷運系統之路基、軌道、橋涵、隧道、車站、機廠、建造物及其相關設施。
2、 機電設備：指捷運系統之消防、水電、供電、號誌、通訊、自動收費、環境控制、月台門、電梯、電扶梯及其相關設備。
	明定路線設施、機電設備之種類型式。


	第四條  路線設施及機電設備之新設、改建或維修完成者，應經營運機構檢查並確認功能正常，始得使用。
	規範營運機構對於新設、改建路線設施及機電設備之使用限制。


	第五條  營運機構應就路線設施及機電設備實施定期及不定期檢查，如發現異狀，應即時維修或採取防止事故之緊急措施。
前項路線設施及機電設備養護檢查情形，營運機構應記錄存查並妥善保存，以供本府查核。
	規範路線設施及機電設備之檢修型式，營運機構應將其檢修紀錄存查。


	第六條  營運機構就路線設施每年至少應辦理總檢查一次。
前項總檢查，應包括路線設施養護狀況、現時狀況及用料使用情形。
	規範營運機構每年應執行總檢查一次，以確保路線設施養護品質。


	第七條  路線設施有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實施臨時檢修：
1、 發生事故。
2、 發生故障或有故障之虞。
3、 停用一定期間準備恢復使用。
4、 其他認為有檢修之必要。
	規範營運機構應就路線設施執行臨時檢修時機。


	第八條  路基、軌道設備，如因性能劣化、磨損已達營運機構規定之限度或因故損傷破裂有危險之虞時，營運機構應即抽換或更新。	
	規範營運機構應確保路線設施品質與安全，於路基、軌道設備，如因性能劣化、磨損已達規定限度或有危險之虞時，可能影響營運安全，營運機構應即抽換或更新。

	第九條  橋臺、橋墩或隧道如有下沉移動情形，營運機構應查明原因並加固改善。
	規範橋梁隧道等如有異常，營運機構應查明原因並改善。

	第十條  橋涵之流水狀況、防護設施及上下游河道，營運機構均應注意檢查、修補、疏濬或洽請有關機關辦理。
	規範營運機構應注意橋梁等週邊狀況並予以改善，涉及其他機關業務者，應立即洽請辦理。

	第十一條  橋梁跨越之河流，遇有洪水及漲水有超過警戒水位之虞者，營運機構應派員檢查記錄其水位，並勘查橋臺、橋墩附近河床狀態，繪圖記錄。
	規範橋梁跨越之河流有異常情形時，營運機構應派員監控並記錄。


	第十二條  橋涵、隧道及車站之排水設備營運機構應定期及不定期檢修、保持排水通暢。
	規範捷運場站的排水設施，營運機構應保持暢通。


	第十三條  消防安全設備之檢修項目，營運機構應實施定期及不定期檢修，並做成紀錄，如因性能劣化或因故毀損者，應予換新。
	規範消防設施及其他附屬設備之檢修型式，營運機構並應將其檢修紀錄存查。


	第十四條  機電設備有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實施臨時檢修：
1、 發生事故。
2、 發生故障或有故障之虞。
3、 停用一定期間準備恢復使用。
4、 其他認為有檢修之必要。
	規範營運機構應就機電設備執行臨時檢修時機；所稱其他認為有檢修之必要，係指例如颱風、地震等事件發生時。

	第十五條  機電設備，如因性能劣化或因故毀損者，營運機構應予換新。
	規範營運機構應確保機電設備之品質與安全，並執行相關檢修規定。

	第十六條  營運機構為維護路線設施及機電設備檢修品質與安全，應訂定檢修規定，報請本府核定後實施。
	規範營運機構應就路線設施及機電設備訂定檢修規定。


	第十七條  本規則自發布日施行。
	本規則之施行日期。
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臺中市大眾捷運系統修建養護規則
[bookmark: _Hlk484013781][bookmark: _Hlk484013831][bookmark: _Hlk484013897][bookmark: _Hlk484013924]第一條    本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。
[bookmark: _Hlk484013728]第二條    本規則以臺中市政府（以下簡稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。
第三條    本規則用詞，定義如下：
1、 路線設施：指捷運系統之路基、軌道、橋涵、隧道、車站、機廠、建造物及其相關設施。
2、 機電設備：指捷運系統之消防、水電、供電、號誌、通訊、自動收費、環境控制、月台門、電梯、電扶梯及其相關設備。
第四條    路線設施及機電設備之新設、改建或維修完成者，應經營運機構檢查並確認功能正常，始得使用。
第五條    營運機構應就路線設施及機電設備實施定期及不定期檢查，如發現異狀，應即時維修或採取防止事故之緊急措施。
    前項路線設施及機電設備養護檢查情形，營運機構應記錄並妥善保存，以供本府查核。
第六條    營運機構就路線設施每年至少應辦理總檢查一次。
  前項總檢查，應包括路線設施養護狀況、現時狀況及用料使用情形。
第七條    路線設施有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實施臨時檢修：
1、 發生事故。
2、 發生故障或有故障之虞。
3、 停用一定期間準備恢復使用。
4、 其他認為有檢修之必要。
第八條    路基、軌道設備，如因性能劣化、磨損已達營運機構規定之限度或因故損傷破裂有危險之虞時，營運機構應即抽換或更新。
第九條    橋臺、橋墩或隧道如有下沉移動情形，營運機構應查明原因並設法加固改善。
第十條    橋涵之流水狀況、防護設施及上下游河道，營運機構均應注意檢查、修補、疏濬或洽請有關機關辦理。
第十一條    橋梁跨越之河流，遇有洪水及漲水有超過警戒水位之虞者，營運機構應派員檢查記錄其水位，並勘查橋臺、橋墩附近河床狀態，繪圖記錄。
第十二條    橋涵、隧道及車站之排水設備營運機構應定期及不定期檢修、保持排水通暢。
第十三條    消防安全設備之檢修項目，營運機構應實施定期及不定期檢修，並做成紀錄，如因性能劣化或因故毀損者，應予換新。
第十四條    機電設備有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實施臨時檢修：
1、 發生事故。
2、 發生故障或有故障之虞。
3、 停用一定期間準備恢復使用。
4、 其他認為有檢修之必要。
第十五條    機電設備，如因性能劣化或因故毀損者，營運機構應予換新。
第十六條    營運機構為維護路線設施及機電設備檢修品質與安全，應訂定檢修規定，報請本府核定後實施。
第十七條    本規則自發布日施行。	
	
