臺中市建築工程施工勘驗作業規定
一、建築工程必須勘驗部分，應由承造人會同監造人勘驗符合設計圖說．並按時向臺中市政府（以下簡稱本府）主管建築機關申報後，方得繼續施工。
二、本規定適用範圍限於九十九年十二月二十五日改制前之臺中縣轄區。

三、申報勘驗之文件應於該階段工程施工前一日送達本府主管建築機關，但有緊急施工之必要者，監造人或承造人得監督先行施工，並於三日內報備。

四、免由營造業承造，及建築師監造之建築物，由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。

五、本府主管建築機關對於建築工程必須勘驗部分，應以不定期抽查方式隨時勘驗之。

六、施工中必須勘驗部分之施工階段及檢查勘驗應包括之項目如下：

(一) 放樣勘驗：建築物放樣後，挖掘基礎土方前。

(二 )基礎勘驗：基礎土方挖掘後、澆置混凝土前，其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢， 如有基椿者，基椿施工完成。 

(三) 配筋勘驗：鋼筋混凝土構造及加強磚造各層樓板或屋頂配筋完畢，澆置混凝土前。

(四) 鋼筋勘驗：鋼骨鋼筋混凝土構造各層鋼骨組立完成裝置模板前或鋼骨構造、鋼骨結構組立完成作防火覆蓋之前。

(五)屋架勘驗：屋架豎立 後蓋屋面之前。

前項勘驗應包括建築物位置相關事項、防空避難設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。
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